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2026 YILI
MUHTELİF YAĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ



1-AMAÇ: TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü ve Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olarak aşağıda özellikleri belirtilen yağlar satın alınacaktır.

2-YAĞLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
2.1- DİŞLİ YAĞI (GEAR 600 XP 220)
2.1.1- Firmalarca teklif edilen yağ MOBİL GEAR 600 XP 220 veya muadili olacaktır.
2.1.2- Teklif edilen yağ kapalı dişli tahriklerinde kullanılmak üzere tasarlanmış aşırı basınç ve yük taşıma özelliklerine sahip yüksek performanslı dişli yağı olacaktır. 
2.1.3- Ambalajların üzerinde karşıladığı testler, performans değerleri ve üretim tarihleri yazılı olacaktır.
2.1.4- Teklif edilen yağın tipik özellikleri yaklaşık olarak aşağıdaki tabloda olduğu gibi olacaktır.

	Karakteristik Özellikleri

	Yoğunluk @ 15.6 °C, kg/l, ASTM D4052
	0,89

	Viskozite İndeksi, ASTM D 2270
	97

	Kinematik Viskozite  @ 040 C, mm2/s, ASTM D445 
	220

	Akma Noktası, °C, ASTM D97
	-24

	Parlama noktası  °C, ASTM D92, Cleveland Açık Kap
	240



2.2- ŞANZIMAN YAĞI
2.2.1- Firmalarca teklif edilen yağ TOTAL DYNATRANS AC 30 veya muadili olacaktır.
2.2.2- Teklif edilen yağ, çok iyi yağlama özelliği ile aşınmayı önleyen, korozyona karşı yüksek koruma sağlayan, düşük sıcaklıklarda bile akışkanlığını koruyan şanzıman yağı olacaktır.  
2.2.3- Ambalajların üzerinde karşıladığı testler, performans değerleri ve üretim tarihleri yazılı olacaktır.
2.2.4- Teklif edilen yağ kamyon nakliyatından, yükleme-boşaltmadan, açık hava şartlarından etkilenmeyecek sağlamlıkta olacaktır.
2.2.5- Teklif edilen yağın tipik özellikleri yaklaşık olarak aşağıdaki tabloda olduğu gibi olacaktır.

	Karakteristik Özellikleri

	Yoğunluk 15°C, (g/cm3,ASTM D 1298)
	1,057±0,006 kg/l

	Kinematik Viskozite @ 40 °C, ASTM D445
	105 mm²/s

	Viskozite İndeksi, ASTM D 2270
	104

	Akma Noktası, °C, ASTM D97
	-24



2.3- DİŞLİ YAĞI (CARTER SH 150)
2.3.1- Firmalarca teklif edilen yağ TOTAL CARTER SH 150 veya muadili olacaktır.
2.3.2- Teklif edilen yağ, yüksek yükler ve yüksek çalışma sıcaklıkları gibi zorlu ve ağır koşullar altında mikro aşınmaya karşı çok iyi dişli koruması sağlayan, PAO (Polialfaolefin) bazlı olarak geliştirilmiş yağ olacaktır. 
2.3.3- Ambalajların üzerinde karşıladığı testler, performans değerleri ve üretim tarihleri yazılı olacaktır.
2.3.4- Teklif edilen yağın tipik özellikleri yaklaşık olarak aşağıdaki tabloda olduğu gibi olacaktır.

	Karakteristik Özellikleri

	Yoğunluk  @ 15°C   ISO 3675
	856 kg/m3

	Viskozite @ 40°C     ISO 3104
	148 mm²/s

	Viskozite İndeksi, ISO 2909
	150

	Parlama noktası  °C, ISO 2592, Cleveland Açık Kap
	235

	Akma Noktası, °C, ISO 3016
	-45



2.4- HİDROLİK YANMAZ YAĞ
2.4.1- Hidrolik yanmaz yağ HFD-U tipli QUINTOLUBRIC 888-46 veya muadili olacaktır.
2.4.2- Çok yüksek seviyede ateşe dayanım sağlayacak ve ester bazlı olacaktır.
2.4.3- Ağır şartlarda çalışan sistemlerde kullanılacak, uzun ömürlü olacaktır.
2.4.4- Yüksek sıcaklıklarda bile yüksek viskozitesini koruyabilecektir.
2.4.5- Ambalajların üzerinde viskozite numarası, karşıladığı testler, performans değerleri ve üretim tarihleri yazılı olacaktır. 
2.4.6- Hidrolik yanmaz yağın fıçısı kamyon nakliyatı ve yükleme - boşaltmadan sırasında, açık hava şartlarından etkilenmeyecek sağlamlıkta ve ağızları mühürlü olacaktır.
2.4.7- Hidrolik yanmaz yağın tipik özellikleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olacaktır.

	Karakteristik Özellikleri

	Yoğunluk at 15°C
	ASTM D1298
	0.92
	g/cm³

	Kinematik Vizkozite
40° C
100° C
	ASTM D 445
	
47,5 
9,5
	
mm2/s 
mm2/s

	Viskozite indeksi
	ASTM D 2270
	190
	 

	Akma noktası
	ASTM D97
	<-30
	° C

	Parlama noktası
	ASTM D 92
	300
	° C

	Yanma noktası
	ASTM D 92
	360
	° C



2.5- METAL İŞLEME YAĞI (K-102)
2.5.1- Firmalarca teklif edilen yağ K-102 veya muadili olacaktır.
2.5.2- Teklif edilen yağ, aşınma önleyici katkılar, antioksidanlar ve hidrokarbonların kombinasyonundan oluşmuş yarı sentetik metal işleme yağı olacaktır.  
2.5.3- Operasyonun türüne göre % 4-6 ‘lik konsantrasyonlarda kullanılacaktır.
2.5.4- Ambalajların üzerinde karşıladığı testler, performans değerleri ve üretim tarihleri yazılı olacaktır.
2.5.5- Teklif edilen yağ kamyon nakliyatından, yükleme-boşaltmadan, açık hava şartlarından etkilenmeyecek sağlamlıkta olacaktır.
2.5.6- Teklif edilen yağın tipik özellikleri yaklaşık olarak aşağıdaki tabloda olduğu gibi olacaktır.



	Karakteristik Özellikleri

	pH Değeri (%5 ‘lik emülsiyon, TS 4614)
	9,25 ±0,25

	Yoğunluk 15°C, (g/cm3,ASTM D 1298)
	1,057±0,006 kg/l

	Kinematik Viskozite @ 40 °C, ASTM D445
	31,0 mm²/s

	Viskozite (Brookfield, 25 °C)
	140-220 s



2.6- METAL İŞLEME YAĞI (POTENZA 3750)
2.6.1- Firmalarca teklif edilen yağ POTENZA 3750 veya muadili olacaktır.
2.6.2- Teklif edilen yağ, su ile emülsiyon yapan, taşlama, tornalama, frezeleme, tornalama, raybalama gibi orta ve yüksek zorluktaki metal işleme operasyonları için üretilmiş, çok düşük köpüklenme özelliği olan, bütün çelik alaşımları, dökme demir, alüminyum, prinç ve bronzun da dâhil olduğu birçok malzeme işlemesinde kullanılmaya uygun yağ olacaktır. 
2.6.3- [bookmark: _GoBack]Ambalajların üzerinde karşıladığı testler, performans değerleri ve üretim tarihleri yazılı olacaktır.
2.6.4- Teklif edilen yağın tipik özellikleri yaklaşık olarak aşağıdaki tabloda olduğu gibi olacaktır.
	Karakteristik Özellikleri

	Yoğunluk  @ 15°C
	993 kg/m3

	Viskozite @ 40°C
	73 mm²/s

	pH seyreltilmiş
	9,45

	Korozyon Eşiği % DIN 51360 T2
	3

	Alkalinite [ml 0,1 N HCl/%/25 ml]
	4,7

	Refraktometre katsayısı %/° Brix
	1,2



2.7- HALAT YAĞI
2.7.1- Firmalarca teklif edilen yağ G. BESLUX CROWN HEAVY MILL veya muadili olacaktır.
2.7.2- Teklif edilen yağ, çok yüksek yapışma özelliğine sahip, yüksek yük taşıma kapasitesi olan halat yağı olacaktır.  
2.7.3- Ambalajların üzerinde karşıladığı testler, performans değerleri ve üretim tarihleri yazılı olacaktır.
2.7.4- Teklif edilen yağın tipik özellikleri yaklaşık olarak aşağıdaki tabloda olduğu gibi olacaktır.

	Karakteristik Özellikleri

	NLGI Sınıfı
	0

	Kalınlaştırıcı
	Alüminyum kompleks

	4 bilya testi
	>804 kg

	Damlama Noktası
	>200 °C

	Kaynak Yükü
	>800 kg



3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL 
3.1- Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.2- Kontrol ve muayenelerde tespit edilemeyen imalat hatalı yağlar kullanım esnasında tespit edildiğinde, bunların yerine uygun olanları ücretsiz olarak verilecektir.


4- GENEL HÜKÜMLER 
4.1- Ürünlerin teslim yeri TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarı ve TTK Amasra TİM Müdürlüğü ambarıdır.
4.2- Muadil ürün teklif eden firmalar teklifleriyle birlikte denenmek üzere en az 20 kg/L. numune vereceklerdir.
4.3- Teslim tarihi itabari ile ürünlerin raf ömrünün bitmesine en az 2 yıl kalmış olacaktır. Raf ömrünün bitmesine 2 yıldan az kalan ürünler kabul edilmeyecektir.
4.4- İstekliler tekliflerine ait malzemenin teknik özelliklerini, teklif edilen malzemeye ait Teknik Bilgi Sayfası kaşeli ve imzalı olarak katalog üzerinde işaretlenecektir.
4.5- Firmalar teklifleri ile birlikte malzeme güvenlik bilgi formlarını (MSDS) verecektir.
4.6- Malzemenin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firma Muayene İstek Formu’nu (EK-1) doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm Şube Müdürlüğü’ne müracaat edecektir. Firmanın faturayı kestiği tarihte malzemeyi teslim etmesi ve muayene başvurusunda bulunması gerekmektedir.
4.7- Kısmi teklif verilebilecektir.

5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ 
5.1- Firma teklifinde teslim süresini belirtecektir. Malzemeler 20 takvim günü içinde teslim edilmiş olacaktır.
5.2- Sipariş miktarları aşağıdaki gibidir.

	Etinorm
	Malzemenin Adı
	
Sipariş Miktarı
	Talep Birimi

	049.062.0023
	MOBİL GEAR 600 XP 220
	360 kg.
	AMASRA

	049.062.0024
	DYNATRANS AC 30
	370 kg.
	

	049.062.0025
	CARTER SH 150
	208 L.
	

	049.077.0025
	QUINTOLUBRIC 888-46
	720 kg.
	

	049.082.0016
	METAL KESME SOĞUTMA YAĞI (FORCE K 102)
	200 kg.
	MMFİM

	049.082.0025
	HOUGHTON POTENZA 3750
	600 kg.
	

	049.086.0017
	G. BESLUX CROWN HEAVY MILL
	740 kg.
	AMASRA



5.3- Fatura aşağıdaki adrese göre düzenlenecektir.
	FATURA ADRESİ
	VERGİ DAİRESİ
	VERGİ NUMARASI

	Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sok. No: 6 PK 67030 Zonguldak                                                           Tel : (0 372) 662 10 00 Faks :(0 372) 662 10 20
	KARAELMAS
	879 003 3931

	Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi            Kum Mah. Kara Evler Sok No: 25 PK 74300 Amasra/Bartın                                                  
Tel : (0 372) 662 60 00-Faks : (0 372) 662 60 20
	BARTIN
	815 003 4595








	


	
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına

	MUAYENE İSTEK FORMU

	Firma Adı
	

	Sipariş Numarası
	

	Teslim Edilen Malzeme
	

	Teslim Tarihi
	

	AÇIKLAMALAR

	Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

	

FİRMA YETKİLİSİ
(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)
	




	Firma ilgili kişi telefonu
	

	Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.  
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