2026 YILI
BASINÇLI HAVALI TAŞIMA SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ
Kurumumuz Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak yeraltı maden ocaklarında, her türlü makine ve teçhizatın emniyetli şekilde kaldırılması ve monoray hattı boyunca taşınması işlerinde kullanılmak üzere 3 adet basınçlı havalı taşıma sistemi satın alınacaktır. Her bir sistem bütünleşik olarak; taşıma troleyi (shunting trolley), nakliye ünitesi (caraskal grubu), frenleme ünitesi, bu üniteler arası bağlantı/askı elemanları ve kontrol ünitelerinden oluşacaktır.
2-  TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1- Taşıma Trolleyi 
2.1.1- Çekiş Kuvveti: 0,6 MPa (6 bar) çalışma basıncında nominal çekiş kuvveti en az 30 kN olacaktır.
2.1.2- Yük Taşıma Kapasitesi: 0,1 sürtünme katsayısında çekebileceği maks. yük kapasitesi;
· 0° eğimde	: 6.000 kg
· 16° eğimde	: 4.000 kg olacaktır. 
Firmalar, sistemin farklı eğimlerdeki çekme/taşıma kapasitesini gösteren performans/çekiş eğrisini teklif ile birlikte sunacaktır.
2.1.3- Kurulu güç: Tahrik motorlarının toplam kurulu gücü en az 2 × 3,5 kW olacaktır.
2.1.4- Maksimum Yol Eğimi: Sistem, ± 30° eğime kadar güvenli çalışabilir yapıda olacaktır.
2.1.5- İlerleme Hızı: Düz yoldaki ilerleme hızı en az 25 m/dk olacaktır.
2.1.6- Frenleme Kuvveti: Trolleyin frenleme gücü en az 45 kN olacaktır.
2.1.7- Ağırlık: En fazla 620 kg olacaktır.
2.1.8- Taşıma troleyi üzerinde, tahrik tekerleklerindeki frene ilave olarak; manevra (ilerleme) işlemi durdurulduğunda otomatik olarak devreye girerek sistemi emniyetli bir şekilde sabitleyen çene tipi bir fren mekanizması bulunacaktır.

2.2- Nakliye Ünitesi
2.2.1- Caraskal Adedi: Her bir sistem için en az 2 adet caraskal verilecektir.
2.2.2- Caraskal Merkezleri Arası Mesafe: Taşıma esnekliği sağlamak adına 1,5 m ile 2 m arasında (veya bu aralıkta ayarlanabilir) olacaktır.
2.2.3- Caraskal Kapasitesi: Her bir caraskalın kaldırma kapasitesi en az 3 ton olacaktır.
2.2.4- Zincir Boyu: Caraskal zincir boyu en az 3 m olacaktır.
2.2.5- Galeri Uyumluluğu: Sistem; B10, B12, B14, B16, TH29 ve TH34 yeraltı galeri tahkimat kesitlerinin gabari sınırlarına uygun olacaktır. Kaldırma ve taşıma tertibatı; askıdaki malzemenin galeri tabanına veya yan çeperlerine sürtünmesini engelleyecek yapıda tasarlanmış olacaktır.
2.2.6- Ölü Yükseklik: Kaldırma tertibatının ölü yüksekliği (monorayın alt kenarı ile caraskal askı kancasının merkez ekseni arasındaki mesafe) en fazla 480 mm olacaktır.

2.3- Fren Ünitesi 
[bookmark: _GoBack]2.3.1- Frenleme Kuvveti: hareket halinde en az 50 kN olacaktır.
2.3.2- Devreye Girme: Fren ünitesi;
1. En fazla 0,3 saniyede devreye girecek özellikte olacaktır.
2. Trolley hızı en fazla 3,2 ±4% m/s çıktığında devreye girecek özellikte olacaktır.
2.3.3- Fren ünitesi, uluslararası yeraltı maden standartlarına uygun, ATEX sertifikalı (Grup I M2) ve Avrupa menşeli (LMR s.r.o-BTs)  veya dengi özellikte olacaktır. İstekliler, teklif ettikleri sistemde kullanılan bu bağımsız fren ünitesinin üretici markasını, modelini ve bu üniteye ait teknik dokümanları/sertifikaları teklif ekinde sunacaktır.

2.4- Kavis ve Dönüş Kabiliyeti: Sistem komple monte edilmiş haldeyken, en az 4000 mm kavis yarıçapındaki (R=4000 mm) yatay ve dikey dönüşlerde 900 dönebilir özellikte olacaktır.
2.5- Kontrol ve Kumanda Sistemi: Sistemin (ilerletme, durdurma, frenleme ve caraskalların indirme/kaldırma işlemlerinin) kontrolü; sistem üzerinden uzayan, galeri kesitine uygun uzunlukta esnek hortum demetine sahip, operatörün yükün etki alanı dışından güvenle iştirak edebileceği bir askılı kumanda paneli vasıtasıyla yapılacaktır. 
2.6- Çalışma Basıncı: Sistem, 0,4 - 0,6 MPa (4 - 6 bar) dinamik şebeke basıncındaki hava beslemesi ile nominal performansını kaybetmeden çalışabilecektir.
2.7- Profil Uyumluluğu: Sistem, yeraltı ocağında mevcut olan standart I140 monoray profili üzerinde yürüyebilecek, tekerlek formları ve kılavuz makaraları bu profile tam uyumlu (boşluksuz ve emniyetli) olacaktır.
2.8- Bağlantı Elemanları: Sistem üzerindeki tüm ana hava hattı ve kumanda hattı bağlantıları, yeraltı şartlarında hızlı müdahaleye imkan tanıyan, sızdırmaz tip hızlı bağlantı (quick kaplin) elemanları ile donatılacaktır.
2.9- Hortumlar: Sistemde kullanılacak tüm pnömatik hortumlar, yeraltı maden şartlarına uygun, anti statik ve alev yürütmez özellikte olacaktır.
2.10- Sistem ile Birlikte Bedelsiz Verilecek Malzemeler
Yüklenici firma, teslim edeceği 3 takım sistemle birlikte aşağıdaki yedek parçaları komple bedelsiz olarak Kurumumuza teslim edecektir:
· Her bir sistem (shunting trolley ve caraskallar) için ikişer (2) adet fren balata takımı
· Her bir sistem için ikişer  (2) takım caraskal zincir yatağı ve kılavuz makaraları 
· Her bir sistem (shunting trolley ve caraskallar) için ikişer (2) adet tahrik motorları türbin dişlileri
· Sisteme uygun tüm hava hortumları, bağlantı redüksiyon ve rekorları ikişer (2) adet
· Her bir shunting trolley için ikişer (2) adet tahrik tekerleği

3- YEDEK PARÇA
3.1- Malzeme nakli faaliyetleri boyunca; arıza kaynaklı duruşları önlemek ve sistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla gerekli olan parça listesi hazırlanacak ve fiyatlarıyla birlikte teklif ekinde ayrı bir doküman olarak sunulacaktır. Söz konusu yedekler arasında;
· Caraskal (komple)
· Troley-nakliye aracı-frenleme ünitesi ara bağlantı elemanları 
· Hızlı bağlantı kaplini ve karşılığı 
mutlaka bulunacaktır. 
3.2- Firma tarafından teçhizatın güvenle kullanılabilmesi için gerekli
· Monoray profili ve bağlantı elemanları 
· 900 dönüş için gerekli profil ara bağlantıları 
ile ilgili varsa önerileri teklifte belirtilecektir.
3.3- Yedek parça listesinin en son şekli sözleşme imzalanmadan önce TTK’ca saptanacak ve fiyatı sözleşme fiyatına dahil edilecektir.
3.4- Yedek parça listesi katalog normlarına göre hazırlanacak ve parça numarası, parçaların tanımlanması, miktar, birim fiyatı ve toplam fiyatı kapsayacaktır.
3.5- Yedek parça kataloğu teklifle birlikte verilecektir. Teklif edilen yedek parçanın katalog numarası katalogda işaretlenecektir.
3.6- Firmalar 10 yıl süre ile yedek parça temin garantisi vereceklerdir. Bu husus tekliflerde açık olarak belirtilecek ve taahhüt edilecektir.

4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- İstekli firmalar, teknik şartnamenin 2. maddesinde (alt maddeleriyle birlikte) belirtilen hususları ayrı ayrı sırasına göre eksiksiz ve tam olarak cevaplandıracak ve teklifle birlikte vereceklerdir. Teknik şartnamenin diğer maddeleri ile ilgili bir husus belirtilmezse söz konusu maddeler kabul edilmiş olacaktır.
4.2- Sistem, Grup-1 metan gazlı ve patlayıcı kömür tozu ihtiva eden ortamda çalıştırılacağından, teklif edilecek sistem elemanları (taşıma troleyi, nakliye ünitesi ekipmanları ve frenleme ünitesi) için ayrı ayrı ya da sistemin tamamı için ihale tarihi itibariyle geçerli: 
1. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe (2014/34/AB) göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ATEX sertifikası, 
2. AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) 
sertifikaları teklifle birlikte verilecektir. 
4.3- Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; ATEX sertifikalarının sunuluş tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ek bir belge (QAN veya sertifika düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Sertifikaların geçerli olduğunun, düzenleyen kuruluşun resmi web adresinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı İdareye sunulacak, İdarece yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, ATEX sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak kabul edilecektir. 
4.4- Sertifikalar ve bunların geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.7. Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, İdari Şartname 7.7.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.7.4 maddesine uygun olarak sunulacaktır.
4.5- İstekli firma, varsa standart teçhizatların dışında kalan ünite ve aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir.
4.6- Satın alınacak teçhizatlar, bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda firmaca teslim edilecektir.
4.7- Satın alınacak teçhizatların bütün parçaları ve yardımcı üniteleri yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır. İmalatçı firma teçhizatları her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı geçici kabul tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir.
4.8- Yüklenici firma, teçhizatın kullanımı ve bakımı konusunda TTK personeline yeterli sürede ve ücretsiz olarak eğitim verecektir. Garanti süresi boyunca gerekli teknik destek, yüklenici tarafından bedelsiz olarak sağlanacaktır.
4.9- İstekli firmalar, teklifleri ile birlikte aşağıdaki dokümanları eksiksiz olarak sunacaklardır. 
1.  Teknik şartnamenin 2. maddesinin cevaplandırıldığı teknik beyan dokümanı 
2.  Sisteme ve/veya sistem elemanlarına ait ATEX (Grup I M2) sertifikaları ile uygunluk beyanı
3.  Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için prospektüs, katalog gibi standart dokümanlar 
4.  Sistemin farklı eğimlerdeki taşıma/çekme kapasitesini gösteren performans/çekiş eğrisi grafikleri
5.  Sistemin monoray hattı üzerindeki yerleşimini ve dış ölçülerini gösteren genel montaj ve teknik çizimleri
6.  Fren ünitesinin üretici markasını, modelini ve bu üniteye ait teknik dokümanları/sertifikaları
7.  Yedek parça listesi ve kataloğu
4.10- Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir:
1.  Yerli yüklenici için fatura aşağıda belirtilen bilgilerine göre düzenlenecektir.
	FATURA ADRESİ
	VERGİ DAİRESİ
	VERGİ NUMARASI

	Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79
67600 Kozlu / ZONGULDAK
	KDZ. EREĞLİ
	815 003 4586



2.  Yabancı yüklenici için fatura aşağıda belirtilen bilgilere göre düzenlenecektir.
	FATURA ADRESİ
	VERGİ DAİRESİ
	VERGİ NUMARASI

	Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2, 67090 ZONGULDAK
	KARAELMAS
	879 003 3931



5- TESLİMAT BİLGİLERİ
5.1- Malzemenin teslim yeri; TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahasıdır.
5.2- Yüklenici, teslimatla birlikte her bir malzeme için;
1. Standart Aksesuarları 
2. Sistem ile Birlikte Bedelsiz Verilecek Malzemeler (Yedek Parçalar)
3. 4’er Takım İşletme (Çalıştırma) El Kitabını (Türkçe Çevrili)
4. 4’er Takım Tamir, Bakım El Kitabını (Türkçe Çevrili)
5. 4’er Takım Yedek Parça Kataloğunu (Yedek parça kataloğu sistemin tamamının ve tamamını oluşturan önemli kısımların her bir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim ve /veya fotoğrafları da içerecektir.)

6- DİĞER HUSUSLAR
6.1-Teklifçi firmalar, teçhizata ait standart alet, takım ve avadanlıklarla birlikte teçhizatların çalışması, tamir ve bakımı sırasında gerekli olabilecek alet, takım ve avadanlıkları bir liste halinde özellikleri belirtilerek fiyatları ile birlikte teklif edecektir.
6.2-Teçhizattaki bütün kullanma ve ikaz plakalarının yazıları Türkçe olacaktır.

7- KABUL İŞLEMLERİ ve PERFORMANS TESTİ
7.1- Sistemin montajı; ihtiyaç birimi iş sahasında yüklenici firma süpervizörlüğünde Kurumumuz elemanlarınca yapılacak ve montajın bitimini müteakip 10 gün süreyle performans testine tabi tutulacaktır. 
7.2- Performans testi süresince; sistemin mekanik, pnömatik ve kontrol sistemlerinde kronik bir arıza yaşanması durumunda; bu eksikliklerin yüklenici tarafından giderilmesi istenir. Verilen süreye rağmen şartları sağlamayan teçhizat, tüm masrafları yükleniciye ait olmak üzere iade edilecektir.
7.3- Performans testinin teknik şartnameye uygun olarak başarıyla tamamlanması durumunda, düzenlenecek tutanağın tanzim tarihi geçici kabul tarihi olarak kabul edilecektir.
7.4- Kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili işyeri elemanlarınca müştereken yapılacaktır. Bu tarihten itibaren 24 (yirmi dört) aylık garanti süresi başlayacaktır. Garanti süresinin sonunda sistem ve teçhizatlarının kesin kabule engel bir durum bulunmadığının tespiti ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur. Sistemde kronik arızaların devam etmesi durumunda kurumun garanti süresini uzatma veya kesin kabulü askıya alma hakkı saklıdır.
7.5- Performans testlerinin yapılış şekli ve şartları konusunda teklifçi firmanın önerileri varsa bunlar teklif mektubunda belirtilmelidir. Bu testler için gerekli her türlü ölçü ve kayıt teçhizatı teknik karakteristikleri itibari ile teklifte belirtilecek ve TTK’ca talep edilmesi halinde söz konusu teçhizatın tümü firmaca temin edilecektir.  

8- SİPARİŞ MİKTARI ve TESLİM SÜRESİ
8.1-  Malzeme, en geç 150 takvim günü içinde teslim edilecektir.
8.2- Sipariş miktarı ve ihtiyaç birimi aşağıdaki gibidir.
	SIRA NO
	MALZEMENİN CİNSİ
	İHTİYAÇ BİRİMİ
	MİKTAR
(ADET)

	1
	Basınçlı Havalı Taşıma Sistemi (Shunting Troley-Monoray)
(Taşıma trolleyi, nakliye ünitesi, frenleme ünitesi ve tüm bağlantıları ile birlikte komple )
	Kozlu TİM
	3
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