2026 YILI
YERALTI DİJİTAL PARAMETRİK SENSÖR ÜNİTELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. AMAÇ
Armutçuk, Karadon ve Üzülmez TİM ihtiyacı olarak GRUP-I (metan) gazı ve nem ihtiva eden (baca, başyukarı, taban, lağım ve galerilerde) yeraltı kömür maden ocaklarında kullanılmak üzere teknik karakteristikleri verilen aynı anda Üç (Hava Hızı, Basınç, Sıcaklık) veya daha fazla hava parametresini ölçebilen toplam 50 adet dijital parametrik sabit sensör ünitesi satın alınacaktır.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. Ölçme aralığı ve hassasiyeti aşağıda belirtilen değerlerde olacaktır. Basınç	: 800 – 1200 hPa	1 hPa
           Sıcaklık	  : 0 – 50 ˚C	 0,1˚C sıcaklık 
           Hava Hızı	  : 0 – 12 / 0 - 30 m/sn 	0,1 m/sn Hava Hızı,
2.2. Sensör üniteleri sürekli ölçüm yapacak,  0 – 1 m/sn hava hızı aralığında minimum 0,1 m/sn çözünürlüğünde hassas ölçüm yapacaktır.
2.3. LCD göstergeye sahip olacak ve gösterge üzerinde ölçülen tüm parametrelere ait ölçüm değeri aynı anda görüntülenebilecektir.
2.4. Sensör ünitelerinin çalışma gerilimi 12 volt DC (± 2 volt) ve çalışma akımı maksimum 150 mA olacaktır.
2.5. Üniteler 0 C° ile +40 C° arasında sıcaklık ve %10-90 bağıl nem aralığında çalışabilecektir.
2.6. Kasa ve Çevre Koşulları: Sensör muhafazası Su, toz ve çarpmalardan etkilenmeyecek,  en az IP 54 korumaya sahip olacaktır. Gövdesi metal olan sensörler paslanmaz çelik, metal olmayan sensörler antistatik plastikten olacaktır. 
2.7. Ayar menüsüne şifre veya özel anahtar ile girilebilecektir. Şifre / özel anahtar kurumumuza verilecektir.
2.8. Sensör ünite ağırlığı en fazla 1,5 kg olacaktır.
2.9. Bağlantı ve Sinyal Çıkışı: Sensör Kurumumuz Müesseselerinde kullanılmakta olan yer altı ara istasyonlarına uyumlu analog miliamper (mA) sinyal çıkışı olacak, Analog çıkış terminallerine ait çıkış parametreleri Atex Modül B Tip sertifikasında belirtilecektir. Sensör kasası üzerinde kablo rakoru 4x1,5 mm² (MGM 110) çelik tel zırhlı erken uyarı kablosu bağlantısına uygun özellikte olacaktır. Sensör kasası  üzerinde uygun girişi olmayan ürünler için atex sertifikalı 4x1,5 mm² (MGM 110) kablo girişine uygun ek kutusu ile birlikte teklif verilecektir. Kablo bağlantı klemensleri 1,5 mm²  kablo bağlantısına uygun olacaktır.
2.10. Sensör üzerinde en az bir analog sinyal çıkışı olacak, birinci çıkış Hava Hızı ölçümüne ait ölçüm verisine tanımlı olacaktır.
2.11. Sensör Ünitelerinde kullanılan tüm glendler Ex Proof metal kablo rekoru olacak,  bağlantı elemanları Grup 1 (Metan) içeren madenlerde kullanıma uygun olacaktır.
2.12. Sensör ünitesi montajı için sensör üzerinde askı aparatı veya montaj bağlantı vida yatakları olacaktır. 
3. GENEL HÜKÜMLER
3.1. Firmalar teklif ettikleri ürünün özelliklerini, marka ve modelleri ile menşei belirten katalog, prokpektüs  teklifle birlikte verecektir.
3.2. Teklifle birlikte bir adet numune parametrik sabit sensör ünitesi verilecektir. Numune parametrik sabit sensör ünitesi gaz izleme sistemine bağlanarak sistem ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilerek, ocak içerisinde performans testlerine tabi tutulacaktır. Kurumumuz mevcut gaz izleme sistemlerinde kullanılmakta olan sabit gaz sensör üniteleri teklif edilmesi durumu hariç numune verilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
3.3. Teknik şartnamedeki maddelere (2. madde ve alt maddelerine) sıra ile ve ayrıntılı olarak cevap verilecektir. Verilecek cevaplar yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde açık ve net olacaktır. Uygundur, sağlar, mevcut, olabilir vb. kısa cevaplar kullanılmayacaktır. 
3.4. Teklif edilecek tüm yeraltı üniteleri için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ATEX M1 ve ihale tarihi itibariyle geçerli;
-Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi), sertifikası teklifle birlikte verilecektir.
-AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları,
-2014/34/AB ATEX Direktifi Modül EK-4 ( Modül D) veya Ek-5 ( Modül F) sertifikaları, ürün tesliminde verilecektir.
3.5. İmalatçı firma satın alınan malzemeleri her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir. Garanti süresi içerisinde eksiklik veya hatalı imalat gibi nedenlerle meydana gelecek her türlü arıza yüklenici firma tarafından giderilecektir. Arızalı ünitelerin firma servis merkezinde onarılmasının gerektiği durumlarda, oluşabilecek her türlü masraf (nakliye, nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) firma tarafından karşılanacaktır. Üç (3) ayı aşan tamir işlemlerinde, yüklenici firma tamir işlemi gerçekleşinceye kadar ilgili birime aynı özelliklerde çalışır vaziyette yedek ünite tahsis edecektir.
3.6. Malzemeler, bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda teslim edilecektir.
3.7. Satın alınacak malzemelerin bütün parçaları ve yardımcı teçhizatları eşdeğer ve birbirleri ile değiştirilebilir olacaktır.
3.8. Teklifçi firma; teklif edilen standart ürünlerin neleri kapsadığını ayrıntılı olarak fiyatları ile birlikte belirtecek varsa dışında kalan kısımlar ve aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir.
3.9. Teklifçi firmalar, katalog normlarına göre düzenlenecek parça no, parça ismi, miktar, birim fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecek şekilde yedek parça listesi düzenleyeceklerdir.
3.10. Yüklenici 2 Takım Türkçe (yabancı dilde hazırlanmış doküman ise Türkçe’ye tercüme edilmiş olarak) işletme (çalıştırma), tamir- bakım ve yedek parça kataloğunu malzemenin sevkinden önce Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına gönderecektir.
3.11. Malzemeler Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarına teslim edilecektir. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.
3.12. Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul; TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili ihtiyaç birimince müştereken yapılacaktır.
3.13. Fatura bilgileri aşağıdaki gibidir: 
[bookmark: _GoBack]Yerli yükleniciler için;
	FATURA ADRESİ
	VERGİ DAİRESİ
	VERGİ NUMARASI

	Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15/A
67390 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK



	KDZ.EREĞLİ
	859 008 5801

	Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 
67520  Kilimli / ZONGULDAK
	KARAELMAS
	815 007 8618

	Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4  
67040 Üzülmez / ZONGULDAK
	KARAELMAS
	859 006 4265



Yabancı yükleniciler için;
	FATURA ADRESİ
	VERGİ DAİRESİ
	VERGİ NUMARASI

	Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 6
67030 ZONGULDAK
	KARAELMAS
	879 003 3931


4. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
4.1. Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içinde teslim edilmiş olacaktır.
4.2. Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir:

	Malzeme Adı
	Sensör Tip
	Gaz
	Range
	Sinyal Çıkışı
	Armutçuk TİM
	Karadon TİM
	Üzülmez TİM
	Sipariş Mikatarı (Adet)

	Dijital Parametrik Sabit Sensör Ünitesi
	Tip 1
	Hava Hızı
	0- 12 m/sn
	4 - 20 mA
	
	15
	
20

	
35


	
	
	Sıcaklık
	0 – 50 ˚C
	
	
	
	
	

	
	
	Basınç
	800 – 1200 hPa
	
	
	
	
	

	Dijital Parametrik Sabit Sensör Ünitesi
	Tip 2
	Hava Hızı
	0- 30 m/sn
	4 - 20 mA
	


15


	
	
	

15


	
	
	Sıcaklık
	0 – 50 ˚C
	
	
	
	
	

	
	
	Basınç
	800 – 1200 hPa
	
	
	
	
	



TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
          GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4

EK-1
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TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına

	MUAYENE İSTEK FORMU

	Firma Adı
	

	Sipariş Numarası
	

	


Teslim Edilen Malzeme
	

	Teslim Tarihi
	

	AÇIKLAMALAR

	Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

	
FİRMA YETKİLİSİ
(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)
	

	Firma ilgili kişi telefonu
	

	Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.
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