2026 YILI
KABLO İZOLASYON VE EK MALZEMELERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. AMAÇ
Kurumumuz Müesseseleri ihtiyacı olarak aşağıda teknik özellikleri ve adetleri belirtilen Kablo İzolasyon ve Ek Malzemeleri temin edilecektir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1.    Soğuk Büzüşmeli İzolasyon Tüpü ( 10/21 )
2.1.1. EPDM kauçuk soğuk büzüşme tüplü olacaktır.
2.1.2. Yalıtkanlık değeri en az 15 kV/mm olacaktır.
2.1.3. Özel alet, ısı veya alev gerektirmeden montajı yapılabilir özellikte olacaktır.
2.1.4. Neme, asitlere ve alkalilere dayanıklı özellikte olacaktır.

2.2.     İzolasyon Bandı ( 1300 )
2.2.1. BR47732 1000V’a kadar elektriksel izolasyon uygulamalarında kullanılabilir özellikte olacaktır.
2.2.2. Standart tip PVC bant olacaktır.
2.2.3. Kaliteli, esnek ve yapışkanı kuvvetli olacaktır.
2.2.4. Kalınlık 0,13 mm ve 18mm x 9,15mt ölçülerinde olacaktır.
2.2.5. Siyah renk olacaktır.

2.3.     İzolasyon Bandı ( 1700p )
2.3.1. Bantlar aleve dayanıklı ve yanmayı devam ettirmeyecektir.
2.3.2. Bantlar 1000 V’a kadar dahili ve harici her türlü uygulamada kullanılabilecektir.
2.3.3. MSHA ( Madencilik Güvenlik ve Sağlık İdaresi ) onaylı olacaktır.
2.3.4. Dielektrik kuvveti 1kV /mm olacaktır.
2.3.5. Kalınlık 0,7mm ve 38mm x 13m ölçülerinde olacaktır.

2.4.     PVC Bant
2.4.1. BR42541 1000V’a kadar dahili ve harici her türlü uygulamada (özellikle nemli ve solvent buharlı ortamda) kullanılabilir özellikte olacaktır.
2.4.2. Aleve dayanıklı olacaktır.
2.4.3.  -18°C’den 105°C’ye kadar çalışma ısısına sahip olacaktır.
2.4.4. Her türlü yüzeye uyan esnekliğe sahip olacaktır.
2.4.5. Pas, UV, aşınma nem asit be bazlara mukavemet gösterir özellikte olacaktır.
2.4.6. Kalınlık: 0,178mm ve 19mm x 20mt ölçülerinde olacaktır.
2.4.7. Dielektrik kuvveti: 88 kV/ 1 kat. olacaktır.
2.4.8. Yüksek gerilim ek mufları ve başlıkları üzerinde aşınmaya karşı koruyucu kılıf oluşturma özelliğine sahip olacaktır.
2.4.9. Yanmayı devam ettirmeyen özellikte olacaktır.
2.4.10. UL, CSA, VDE standartlarını karşılayacaktır.
2.4.11. Siyah renk olacaktır.

2.5.     Kontak Temizleyici Sprey
2.5.1. Sprey her türlü kiri, ince oksit tabakalarını ve istenmeyen partikülleri hassas şekilde çözebilecektir.
2.5.2. Sprey renksiz ve temizlenen ürünün elektriksel özelliklerini bozmayacak, yüzeyde arık bırakmayacaktır.
2.5.3. Dielektrik kuvveti minimum 6 kV olacaktır.
2.5.4. 400ml’lik sprey kutuda olacaktır.

2.6.     Pas Sökücü Sprey
2.6.1. Pas sökme özelliği olacaktır.
2.6.2. Neme ve oksidasyona karşı koruma sağlayacaktır.
2.6.3. Spreyin yağlama özelliği olacaktır.
2.6.4. 400ml’lik kutularda teslim edilecektir.

2.7.      İzolasyon Bandı ( 165 )
2.7.1. BR84800 1000V’a kadar elektriksel izolasyon uygulamalarında kullanılabilecek özellikte olacaktır.
2.7.2. Aşınmaya, asitlere, alkalilere, güneş ışığı dahil çeşitli hava koşullarına karşı iyi direnç sunma özelliğine sahip olacaktır.
2.7.3. 90 °C'ye kadar olan ortam sıcaklıklarında yüksek performans seviyesini korur özellikte olacaktır.
2.7.4. İç ve dış mekanda kullanıma uygun profesyonel sınıf bant olacaktır.
2.7.5. VDE Onaylı, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 sertifikaya sahip olacaktır.
2.7.6. Alev geciktirici özellikte olacaktır.
2.7.7. Kalınlık; 0,15mm ve 19mm x 20mt ölçülerinde olacaktır.
2.7.8. Siyah renk olacaktır.

2.8.     Reçineli A.G. Esnek Düz Kablo Eki ( 91-AV-160 )
2.8.1. Ek, esnek kabloların hareketlerine, kıvrılmalarına, bükülmelerine izin verecek şekilde esnek olacaktır.
2.8.2. Ek malzemesi set halinde olacak, içerisinde aleve dayanıklı dolgu malzemesi (reçine), yapışmaz kalıp ve eki tamamlayacak şekilde bantlar bulunacaktır.
2.8.3. Kablo dış çapı min/maks 40-63mm ölçülerinde olacaktır.
2.8.4. Yalıtkanlık değeri en az 15 kV/mm olacaktır.
2.8.5. Kendi ambalajı içerisinde karıştırılabilir özellikte olacaktır.

2.9. Reçineli A.G. ve O.G. Düz Kablo Eki ( 92-NA-4U )
2.9.1. Reçine yanmayı devam ettirmeyen özellikte olacaktır.
2.9.2. Kullanım gerilimi 1kV olacaktır.
2.9.3. Kablo dış çapı min/maks 28-47mm ölçülerinde olacaktır.
2.9.4. Yalıtkanlık değeri en az 15 kV/mm olacaktır.
2.9.5. Yoğunluğu en az 1,50 gr/cm3 olacaktır.
2.9.6. Yakıtlara ve mineral yağlarına karşı direnç gösterir özellikte olacaktır.

2.10. Reçineli Düz Kablo Eki ( 33/63 )
2.10.1. Kablo eki yanmayı devam ettirmeyen özellikte olacaktır.
2.10.2. Ek malzemesinin dielektrik dayanımı 20 kV/mm olacaktır.
2.10.3. Kablo dış çapı min/maks 33-63 mm ölçülerinde olacaktır.

2.11. Reçineli Düz Kablo Eki ( 45/80 )
2.11.1. Kablo eki yanmayı devam ettirmeyen özellikte olacaktır.
2.11.2. Ek malzemesinin dielektrik dayanımı 20 kV/mm olacaktır.
2.11.3. Kablo dış çapı min/maks 45-80 mm ölçülerinde olacaktır.

2.12. Reçineli A.G. ve O.G. Düz Kablo Eki ( 92-NA-1U )
2.12.1. Reçine yanmayı devam ettirmeyen özellikte olacaktır.
2.12.2. Kullanım gerilimi 1kV olacaktır.
2.12.3. Kablo dış çapı min/maks 8-22mm ölçülerinde olacaktır.
2.12.4. Yalıtkanlık değeri en az 15 kV/mm olacaktır.
2.12.5. Yoğunluğu en az 1,50 gr/cm3 olacaktır.
2.12.6. Yakıtlara ve mineral yağlarına karşı direnç gösterir özellikte olacaktır.

3. GENEL HÜKÜMLER
3.1. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog verilecektir.
3.2. Teklif edilen malzemeler imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır.
3.3. 1,3,8,9,10,11 ve 12. Kalem malzemelerin madenlerde kullanım için uluslararası güvenlik ve kalite sertifikası olacaktır. Teklifle birlikte sertifika sunulacaktır.
3.4. Kısmi teklif verilebilecektir. Kısmi teklif kalemin tamamını kapsayacak şekilde verilecektir.
3.5. Kontrol, muayene ve kabul işlemleri; TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü personelince yapılacaktır.
3.6. Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:2 Zonguldak). Teslimatı yapan firma ekli form ile muayene isteğinde bulunacaktır.
3.7. Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.
3.8. Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

	FATURA ADRESİ
	VERGİ DAİRESİ
	VERGİ NUMARASI

	Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15/A
67390 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
	KDZ.EREĞLİ
	859 008 5801

	Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79
67600 Kozlu / ZONGULDAK
	KARAELMAS
	815 003 4586

	Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4  
67040 Üzülmez / ZONGULDAK
	KARAELMAS
	859 006 4265

	Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 
67520  Kilimli / ZONGULDAK
	KARAELMAS
	815 007 8618

	Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kum Mahallesi Kara Evler Sokak  No: 25 
74300 Amasra / BARTIN
	BARTIN
	815 003 4595



4. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
4.1. Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. 120  ( Yüz Yirmi)  takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
4.2. Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.

	Sıra No
	Malzeme Adı
	Miktar
	İhtiyaç Birimi

	1.
	Soğuk Büzüşmeli İzolasyon Tüpü ( 10/21 )
	500 Adet
	Amasra TİM

	2.
	İzolasyon Bandı ( 1300 )
	550 Adet
	Karadon TİM (250 Adet)
Kozlu TİM (300 Adet)

	3.
	İzolasyon Bandı ( 1700p )
	800 Adet
	Karadon TİM (300 Adet)
Amasra TİM (500 Adet)

	4.
	PVC Bant
	200 Adet
	Karadon TİM

	5.
	Kontak Temizleyici Sprey
	35 Adet
	[bookmark: _GoBack]Karadon TİM

	6.
	Pas Sökücü Sprey
	580 Adet
	Armutçuk TİM (10 Adet)
Kozlu TİM (70 Adet)
Karadon TİM (500 Adet)

	7.
	İzolasyon Bandı (165)
	1200 Adet
	Karadon TİM (1000 Adet)
Kozlu TİM (200 Adet)

	8.
	Reçineli A.G. Esnek Düz Kablo Eki (91-AV-160)
	10 Adet
	Armutçuk TİM

	9.
	Reçineli A.G. ve O.G. Düz Kablo Eki (92-NA-4U)
	50 Adet
	Amasra TİM

	10.
	Reçineli Düz Kablo Eki (33/63)
	15 Adet
	Armutçuk TİM

	11.
	Reçineli Düz Kablo Eki (45/80)
	10 Adet
	Amasra TİM

	12.
	Reçineli A.G. ve O.G. Düz Kablo Eki (92-NA-1U)
	470 Adet
	Üzülmez TİM (200 Adet)
Armutçuk TİM (20 Adet)
Karadon TİM (250 Adet)
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TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına

	MUAYENE İSTEK FORMU

	Firma Adı
	

	Sipariş Numarası
	

	Teslim Edilen Malzeme
	

	Teslim Tarihi
	

	AÇIKLAMALAR

	Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

	

FİRMA YETKİLİSİ
(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)
	




	Firma ilgili kişi telefonu
	

	Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.  
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