2026 YILI

HİDROLİK BORU ve HİDROLİK HORTUM 
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ:
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak yarı mekanize sistemde kullanılmak üzere hidrolik boru ve hortumlar temin edilecektir.
2- TEKNİK ÖZELLİKLER: 
2.1- Hidrolik Hortum
2.1.1- Malzemeler numunemiz tip, ölçü ve malzeme özelliklerinde olacaktır.

2.1.2- Tüm malzemeler %97 su % 3 yağ (petroter ultra safe 10 E) karışımında çalışacaktır. Malzemeler bu karışımda çalışacak özellikte olmalıdır.
2.1.3- Kurumumuz imalatın her aşamasında yapılan işlemleri gözlemlemek, muayene etmek ya da ettirmekte serbest olacaktır.
2.1.4- Firmaların hidrolik boru ve hortum teklifleri yeraltı madencilik şartlarına uygun, EN856 standardında MSHA onaylı olacaktır. MSHA ibaresi boru ve hortum üzerinde yer alacaktır. 

2.2- Hidrolik Boru
2.2.1- Borular DN50 çapında olacak, basınç hattı borusu (5. kalem) minimum 450 bar hidrolik çalışma basıncına göre, dönüş hattı borusu (6. kalem) minimum 100 bar emniyet basıncına göre olacaktır.

2.2.2- Boru boyları 6 metre olacaktır. Başlıklar ve dişli kısımlar numune olarak verilebicektir.
2.2.3- Borular paslanmaz çelik malzemeden imal edilecek olup her boy boru için basınç hattı borusunun bir metresi kırmızı renge, dönüş hattı borusunun bir metresi yeşil renge antipas boya ile boyanacaktır.

2.2.4- Boruların iç ve dış yüzeyleri temiz ve düzgün olacak, üzerlerinde çapak, tufal, katmer, çatlak, pas, karıncalanma vb. kusurlar bulunmayacaktır.

3- KONTROL, MUAYENE ve KABUL:
3.1-Gerekli kontrol, muayene ve kabul TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

3.2-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

4- GENEL HÜKÜMLER:
4.1-Firmalar numuneleri talep Birimi iş sahasında görebileceklerdir.
4.2-Hortumların içine yabancı madde girmemesi için gerekli tedbirler alınmış olarak teslim edilecektir. 
4.3-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

4.4-Malzemelerin basınç deneylerine ait test sertifikalarını teslimatla birlikte verilecektir.

4.5-Malzemeler imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.

4.6- 5. ve 6. kalemler kendi aralarında bir grup oluşturmakta olup grup oluşturan malzemeler aynı firmaya sipariş verileceğinden grup kalemlerine kısmi teklif verilemeyecektir. Grup olmayan her kaleme ya da istenen kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif verilecektir. Kısmi teslimat yapılabilecektir.
4.7-Yüklenici tarafından kesilecek faturalar 4 nüsha  (1 asıl 3 suret) olarak madde 5.2 de belirtilen ihtiyaç birimi dağılımına uygun olarak aşağıdaki fatura bilgilerine göre düzenlenecektir. 
	FATURA ADRESİ
	VERGİ DAİRESİ
	VERGİ NUMARASI

	Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi

Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 

67520  Kilimli / ZONGULDAK
	KARAELMAS
	815 007 8618


5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1-Malzemeler en geç 90 takvim günü içinde teslim edilecektir. 
5.2-Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.
	Sıra No
	Etinorm
	Malzemenin Cinsi
	Talep Birimi
	Sipariş Miktarı

	1
	847.018.1053
	DN 25 4SP hidrolik hortum
	Karadon TİM
	120 Metre

	2
	847.018.1054
	DN 20 4SP hidrolik hortum
	
	250 Metre

	3
	847 018 1055
	DN 12,5 4SP Hidrolik hortum 
	
	160 Metre

	4
	847 018 1056
	DN 10 4SP Hidrolik hortum 
	
	2.400 Metre

	5
	847 018 1340
	Paslanmaz Dikişsiz Çelik Boru DN50 PN450
	
	20 Adet

	6
	847 018 1341
	Paslanmaz Dikişsiz Çelik Boru DN50 PN100
	
	20 Adet
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	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına

	MUAYENE İSTEK FORMU

	Firma Adı
	

	Sipariş Numarası
	

	Teslim Edilen Malzeme
	

	Teslim Tarihi
	

	AÇIKLAMALAR

	Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.

(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

	FİRMA YETKİLİSİ

(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)
	

	Firma ilgili kişi telefonu
	

	Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.  


