2026 YILI
OCAK ARABASI YEDEĞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ 
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak 5 tonluk ocak arabalarında kullanılmak üzere tekerlek mili imal ettirilecektir.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1- Malzemelerin imalatı numunemiz esaslarında imal edilecek olup, teknik resimlerde belirtilen malzeme, standart, işleme işareti, tolerans ve izahatlara göre yapılacaktır.
2.2-Toleransı verilmeyen ölçüler için toleranslar DIN-7168’e göre orta mertebede olacaktır.
2.3- İşlenen yüzeyler oksidasyona karşı koruyucu yağ ile yağlanarak teslim edilecektir.
2.4- Malzemelerin yüzeyleri kusursuz olacak, çatlak, döküm boşluğu kaynakla dolgu, çapak, malzeme noksanlığı, katmer, bünyesine yabancı bir cisim karışması veya kullanılmalarına mani teşkil edebilecek herhangi bir kusur bulunmayacaktır. Malzeme içyapısı ince, sıkı taneli olacak, herhangi bir yapı ayrıtı veya yabancı malzeme izi bulunmayacaktır. İşlenmiş yüzeyler tamamen hatasız olacak, Malzemelerin kullanılmasını sınırlayacak hatalar olmayacaktır.
2.5- Malzemelerin hangi firma tarafından imal edildiğini tespit etmek amacıyla tanıtıcı rumuz iş parçasına zarar vermeyecek şekilde göçertme olarak vurulacaktır.

3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL
3.1-Kontrol, muayene ve kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ihtiyaç birimi elemanları tarafından müştereken yapılacaktır.

4-GENEL HÜKÜMLER
4.1-Kısmi teklif verilemeyecektir. Kısmi teslimat yapılabilecektir.
4.2- Yüklenici firmaya, imalata başlamadan önce, yalnızca görsel ve biçimsel referans amacıyla bir adet kullanılmış numune verilebilecektir
4.3- Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.
4.4- Malzemeler sipariş miktarlarına göre ambalaj, sandık veya ahşap paletler üzerinde, üstlerine malzemelerin cinsi, miktarı, resim numarası ve talep edilen müessese adı yazılarak,  naylon vs. gibi malzeme ile kapatılmış olarak forklift ile boşaltılabilecek şekilde teslim edilecektir.
4.5- Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak montaj esnasında eksik, hatalı imalat vb. gibi noksanlıklar görüldüğünde durum firmaya bildirilecek ve tespit edilen hususlar en geç bir ay içinde ücretsiz olarak firmaca yerine getirilecektir. Malzemeler imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.
4.6- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir. Firma faturaları kestiği tarihte malzemeyi teslim etmeleri ve muayene başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
4.7- Yüklenici tarafından kesilecek faturalar aşağıda belirtilen bilgilere göre düzenlenecektir;  

	FATURA ADRESİ
	VERGİ DAİRESİ
	VERGİ NUMARASI

	Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4
67040 Üzülmez / ZONGULDAK
	KARAELMAS
	859 006 4265



5-SİPARİŞ MİKTARLARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1- Malzemeler en geç 120 (yüz yirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
5.2- Malzemenin özellikleri ve sipariş miktarları aşağıdaki gibidir.

	Sıra No
	Etinorm
	Malzemenin cinsi
	Resim no,
 Numune
	Talep Birimi
	Sipariş Miktarı 

	1
	021.075.0032
	5 TOA Tekerlek Mili
	E-170-E-9
Numune
	Üzülmez TİM 
	400 Adet





	


	
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına

	MUAYENE İSTEK FORMU

	Firma Adı
	

	Sipariş Numarası
	

	Teslim Edilen Malzeme
	

	Teslim Tarihi
	

	AÇIKLAMALAR

	Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

	

FİRMA YETKİLİSİ
(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)
	




	Firma ilgili kişi telefonu
	

	Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.  
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