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MUHTELİF KIŞ LASTİĞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ
1.1-Kurumumuz ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen muhtelif kış lastikleri satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1-Lastikler tabii kauçuk, sentetik kauçuk veya bunların uygun şekilde yapılmış kombinasyonu terkibinde olacaktır. Lastikler kar, buz ve ıslak zemine uygun, yol tutuş kabiliyeti yüksek ve sert zeminlerde yumuşak tutuş sağlamalıdır.
2.2-Her lastik üzerine 2.4 maddesindeki standartlarda belirtilen işaretler markalanacaktır. Bu işaretler asgari aşağıdaki bilgileri ihtiva edecektir.
1. İmalatçının ismi veya ticari markası, üretildiği ülke,
1. Anma boyutu, ECE Yönetmeliği onay işareti ve numarası veya DOT uygunluk sembolü
1. Kat muadili ve/veya yük sınıfı ve/veya yük indeksi-hız sınırı,
1. İmalat seri veya seri grubu (hafta kodu) numarası,
1. İç lastiksiz lastik için “Tubeless” yazısı,
1. Lastikler için;
                1- Lastiğin taşıyabileceği azami yük ve bu yükte lastik soğukken uygulanması gereken basınç değeri
                2- Sırt ve yanaklardaki gövde katsayıları ve bunların yapıldığı kord malzemesinin cinsi (naylon, rayon, polyester veya çelik v.b) 
                3- Kış lastikleri ; minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçların lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake)  [image: ] işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) [image: ] işaretinin bulunması gerekmektedir.        
2.3-Lastiklerde, hiçbir kötü işçilik belirtisi görülmeyecektir. Bütün katlar başlık veya ekler dahil her noktada düz ve muntazam kabarcıklardan, dalgalı kortlardan hava ceplerinden ve diğer kusurlardan ari olacaktır.
2.4-Firmalar, lastiklerin TRA (The Tire and Rim Association) veya ETRTO (The European Tire and Rim Technical Organization) standartlarından birine uygun olarak üretim yapıldığını tekliflerinde belirteceklerdir.
2.5-Teklif edilen lastikler; binek otomobiller için TS 11374, kamyon, otobüs, kamyonet, minibüs ve benzeri araçlarda kullanılacak lastikler için TS 11375 standardına uygun olacaktır.İstekliler, teklif ettikleri lastiklerin söz konusu standartlara uygunluğunu gösteren üreticiye ait geçerli uygunluk belgelerini teklifleriyle birlikte sunacaktır.

3- KONTROL , MUAYENE ve KABUL
3.1-Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

4- GENEL HÜKÜMLER
4.1-Teslim edilecek lastikler, teslim tarihinden önceki son 6 ay içinde üretilmiş olacaktır. Yüklenici, lastiklerin seri numaralarını ve imalat tarihlerini gösteren listeyi teslimat sırasında İdareye sunacaktır.


[bookmark: _GoBack]4.2-Tüm lastikler yerli üretim olacaktır. Türkiye'de üretim yapan firmalardan herhangi birinin yurtdışı (Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler) üretimi lastik teklif edilebilir. Firmalar teklifleri ile birlikte lastik tiplerini, marka ve modelini gösterir resimli katalog veya broşür verecektir. Firmalar tekliflerinde hangi markanın, hangi model lastiğini teklif ettiğini açıkça belirtecektir. Yüklenici, teklifinde katalog veya broşür ile belirttiği marka ve model lastiklerin aynısını teslim etmek zorundadır. İdarenin gerekli görmesi halinde, alımı yapılacak lastiklerin her türlü deney, test ve laboratuar analizleri ücreti, yüklenici firma tarafından karşılanacak şekilde idarenin belirleyeceği yerlerde yaptırılabilecektir.
4.3-Firma, malzeme teslim tarihinden itibaren her lastik için üretim, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garanti verecektir. İmalat hatası olduğu kanısına varılan lastik için firmaya başvurulur. Lastiğin teknik incelenmesi, başvuru tarihinden en geç 30 gün içerisinde firma temsilcisi tarafından ücretsiz olarak yapılır. Teknik inceleme sonucu imalat hatası tespit edilen lastiğin aşınma payı düşüldükten sonra kalan diş derinliği esas alınarak ihalede teklif edilen satış fiyatı üzerinden tazminat tespit edilir. Tespit edilen tazminat tutarı karşılığında uygun ebat ve miktarda lastik TTK’ye 30 gün içerisinde teslim edilir.
4.4-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.
4.5-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ye teslim etmeleri gerekmektedir.
4.6-Kısmi teklif verilebilecektir ve kısmi teslimat yapılabilecektir.
4.7-Faturalar ekli listede belirtilen malların dağılımına uygun olarak sözleşmede belirtilen fatura bilgilerine göre ait oldukları birimler adına ayrı ayrı düzenlenecektir.

5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1- Firmalar lastikleri 15 takvim gününde teslim edeceklerdir. 
5.2- Sipariş miktarı, teknik özellikler ve malzemelerin birimlere göre dağılımları aşağıda gösterilmiştir.


	Sıra No
	Malzeme adı ve özellikleri
	Kullanılacak Araç
	Miktar
	Talep Birimi

	1
	12 R22.5 Düz Asfalt Tipi M+S TL Kış Lastiği
	Dodge Kamyon
	2 Adet
	Amasra TİM

	
	
	Dodge Kamyon
	2 Adet
	Üzülmez TİM

	2
	8.5x17.5 Düz Asfalt Tipi M+S TL Kış Lastiği
	Mitsubishi Kamyon
	2 Adet
	Üzülmez TİM

	
	
	Hino Kamyon
	2 Adet
	Amasra TİM

	3
	12 R22.5 Çeker Tip M+S TL Kış Lastiği
	Dodge Kamyon
	8 Adet
	Üzülmez TİM

	4
	195/75 R16C M+S TL Kış Lastiği
	Renault Trafik
	4 Adet
	Des. Hiz.Dai.Bşk.

	5
	8.5x17.5 Çeker Tip M+S TL Kış Lastiği
	Mitsubishi Kamyon
	4 Adet
	Üzülmez TİM

	
	
	Hino Kamyon
	4 Adet
	Amasra TİM

	6
	185/70 R14 M+S TL Kış Lastiği
	Fiat Doblo
	4 Adet
	Karadon TİM

	7
	235/75 R15 M+S TL XL Kış Lastiği
	Toyota Hilux (4x4)
	4 Adet
	İş. Sağ. ve Güv.Eği. Bşk.

	
	
	Ford Ranger
	4 Adet
	Karadon TİM

	8
	205/75 R16C M+S TL Kış Lastiği
	Renault Master
	4 Adet
	Des. Hiz. Dai.Bşk

	9
	215/75 R16C M+S TL Kış Lastiği
	Ford Transit Kamyonet
	4 Adet
	Amasra TİM

	10
	175/70 R14 M+S TL Kış Lastiği
	Fiat Albea
	4 Adet
	Karadon TİM

	
	
	Fiat Doblo
	4 Adet
	Des. Hiz.Dai.Bşk.

	11
	225/75 R16C M+S TL Kış Lastiği
	Mercedes-Ambulans
	4 Adet
	Armutçuk TİM

	12
	315/80 R22.5 Düz Asfalt Tipi M+S TL Kış Lastiği
	Ford Cargo-Damperli Kamyon
	4 Adet
	Amasra TİM

	13
	205/60 R15 M+S TL Kış Lastiği
	Volkswagen Passat
	4 Adet
	Amasra TİM

	14
	315/80 R22.5 Çeker Tip M+S TL Kış Lastiği
	Ford Cargo-Damperli Kamyon
	8 Adet
	Amasra TİM

	15
	175/60 R14 M+S TL Kış Lastiği
	Renault Kangoo
	4 Adet
	Armutçuk TİM

	16
	235/50 R19 M+S TL Kış Lastiği
	Togg T10X
	4 Adet
	Des. Hiz.Dai.Bşk.

	17
	235/40 R19 M+S TL Kış Lastiği
	Togg T10F
	8 Adet
	Des. Hiz.Dai.Bşk.
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