**2024 YILI**

 **KABLO BAŞLIĞI YEDEKLERİ**

 **TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1-AMAÇ**

Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olarak aşağıda cins, miktar ve teknik özellikleri belirtilen kablo başlığı yedekleri satın alınacaktır.

**2-TEKNİK ÖZELLİKLER**

**2.1.** Malzemeler numune ve C-269-5 / C-269-12, numaralı resimlerde verilmiş olan malzeme, ölçü, işleme işaretleri ve toleranslara göre imal edilecektir.

**2.2. -** C-269-12 numaralı resimde belirtilen İzolatör malzemesi BMC Kompozit malzemeden imal edilecektir.

**2.3.** Esnek kablo başlığı izolatörleri 550/1100 voltta çalışacak olup, uygunluk testleri 2000 V da yapılacaktır. Yapılan uygunluk testlerinde izolatörlerin fazlar arası atlaması olmayacak, istenilen yalıtkanlık sağlanacaktır.

**3 – GENEL HÜKÜMLER :**

**3.1-** Firmalar temini istenen malzemenin numunesini Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğünde görebileceklerdir.

**3.2-** Teklif edilen malzemeler, kabul tarihinden itibaren üretim hatalarına karşı en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır.

**3.3-** Yüklenici firma seri üretime geçmeden önce tüm kalem malzemelerden 1’er adet imal ederek Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğüne teslim edecektir. Söz konusu malzemelerin uygunluğu teknik şartname, numune ve teknik resme göre kontrolü yapılacak, uygun bulunması durumunda seri üretime geçilecektir.

**3.4**- Kontrol, muayene ve kabul işlemleri; TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm Şube Müdürlüğü ile Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü ihtiyaç birimi personellerince yapılacaktır. Teslimatı yapan firma ekli form ile muayene isteğinde bulunacaktır.

**3.5**- Malzemelerin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak)

**3.6**- Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.

**3.7-** Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FATURA ADRESİ** | **VERGİ DAİRESİ** | **VERGİ NUMARASI** |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüYayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 6 67030 ZONGULDAK | KARAELMAS | 879 003 3931 |

**4- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ**

**4.1-** Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 60 (altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

**4.2-** Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SıraNo | Malzemenin Cinsi | Sipariş Miktarı |
| 1 | Kablo Başlığı Bağlantı Parçası | 300 Adet |
| 2 | Kablo Başlığı İzolatörü | 300 Adet |

**EK-1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL****MÜDÜRLÜĞÜ****Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına** |
| **MUAYENE İSTEK FORMU** |
| **Firma Adı** |  |
| **Sipariş Numarası** |  |
| **Teslim Edilen Malzeme** |  |
| **Teslim Tarihi** |  |
| **AÇIKLAMALAR** |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.**(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)** |
| **FİRMA YETKİLİSİ****(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)** |  |
| **Firma ilgili kişi telefonu** |  |
| Lütfen **0372 662 10 20** numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.  |