2025 YILI

EMAYE VE CAM İZOLELİ BOBİN TELİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. **AMAÇ**

Kurumumuz Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olarak aşağıda miktar ve teknik özellikleri belirtilen emaye ve cam izoleli bobin teli satın alınacaktır.

1. **TEKNİK ÖZELLİKLER**
	1. **Emaye Bobin Teli**
		1. Emaye bobin tellerinin bakır malzemesi TS EN 13601:2021 standardına uygun olacaktır.
		2. Emaye bobin telleri TS EN 60317-8 veya 60317-13 standardı Derece 2’ ye uygun olarak imal edilecektir.
		3. Emaye bobin telleri K 200 no.lu makaralara sarılacaktır.
		4. Firmalar teklif ettikleri ürünler için üretici firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve emaye bobin teli için ayrıca TS EN 60317-8 veya 60317-13 Uygunluk Belgesi vereceklerdir.
		5. Emaye bobin teli toplam tolerans miktarı ± 4% nispetinde olacaktır.
		6. Emaye bobin tel makaralarının dışına tanıtma etiketi konacak ve bu makaralardaki tel boyları kesiksiz olacaktır.
	2. **Cam İzoleli Bobin Teli**
		1. Firmalar teklif ettikleri ürünler için üretici firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi vereceklerdir.
		2. Cam izoleli bobin tellerinin bakır malzemesi TS EN 13601:2021 standardına uygun olacaktır.
		3. Cam izoleli bobin teli toplam tolerans miktarı ± 4% nispetinde olacaktır.
		4. Cam izoleli bobin tel makaralarının dışına tanıtma etiketi konacak ve bu makaralardaki tel boyları kesiksiz olacaktır.
2. **GENEL HÜKÜMLER**
	1. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog verilecektir.
	2. Kısmi teklif verilebilecektir.
	3. Malzemeler 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır.
	4. Kontrol, muayene ve kabul işlemleri; TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile MMFİM personelince müştereken yapılacaktır. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.
	5. Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:2 Zonguldak).
	6. Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir. Firmalar, işin teslim tarihinden itibaren faturaları azami yedi gün içinde düzenleyecektir.
	7. Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FATURA ADRESİ** | **VERGİ DAİRESİ** | **VERGİ NUMARASI** |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 6 67090 ZONGULDAK | KARAELMAS | 879 003 3931 |

1. **SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ**
	1. Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. 90(Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
	2. Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Malzeme Adı** | **Miktar** | **İhtiyaç Birimi** |
| **1** | Cam izoleli bobin teli (2.10 x 6.50 mm) | 500 Kg | MMFİM |
| **2** | Cam izoleli bobin teli (1.80 x 3 mm) | 500 Kg |
| **3** | Emaye bobin teli 0,90 mmØ  | 300 Kg |
| **4** | Emaye bobin teli 0,95 mmØ  | 500 Kg |
| **5** | Emaye bobin teli 1 mmØ  |  3000 Kg |

EK-1

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ****Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına** |
| **MUAYENE İSTEK FORMU** |
| **Firma Adı** |  |
| **Sipariş Numarası** |  |
| **Teslim Edilen Malzeme** |  |
| **Teslim Tarihi** |  |
| **AÇIKLAMALAR** |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.**(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)** |
| **FİRMA YETKİLİSİ****(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)** |  |
| **Firma ilgili kişi telefonu** |  |
| Lütfen **0372 662 10 20** numaralı faksa gönderiniz.  |