# **2023 YILI**

**3 AYAKLI UNİVERSAL ÇEKTİRME**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-AMAÇ

Kurumumuz Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak 3 ayaklı universal çektirme satın alınacaktır.

**2-TEKNİK ÖZELLİKLER**

**Yaklaşık olarak verilen değerler ± %10 olarak değerlendirilecektir.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Teknik Özellikler** | **3Ayaklı Universal Çektirme(375x200)** | **3Ayaklı Universal Çektirme(520x200)** |
| **2.1-** Açılma genişliği | 170 - 375 mm | 190-520mm |
| **2.2-** Derinlik | 200 mm | |
| **2.3-** İç çektirme açılma genişliği | 200 - 590 mm | 280-600mm |
| **2.4-**İzin verilen maksimum yük | ~15 ton | ~20 ton |
| **2.5-** Maks. tork | 500 Nm | 650 Nm |
| **2.6-**Ağırlık | ~18kg | ~23 kg |
| **2.7-**Çene sayısı | 3 | |

**3- GENEL HÜKÜMLER**

**3.1-Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için marka ve model belirtilecek, teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilebileceği teknik özellikleri içeren prospektüs, katalog gibi standart dokümanlar ile teyit edilecektir.**

**3.2-** İmalatçı firma teçhizatları her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren **24 ay süre** için garanti edecektir.

**3.3**-Kısmi teklif verilebilecektir. Kısmi teslimat yapılabilecektir.

**3.4-** Satın alınacak teçhizatlar, bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda firmaca teslim edilecektir.

**3.5-** Satın alınacak teçhizatların bütün parçaları ve yardımcı üniteleri yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır.

**3.6-** Teçhizatların teslim yeri **ihtiyaç birimi ambarıdır**.

**4-KONTROL, MUAYENE VE KABUL**

**4.1-** Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

**4.2-** Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ ya teslim etmeleri gerekmektedir.

**5- FATURA DÜZENLEME**

Faturalar madde 6.2 de belirtilen ihtiyaç birimleri dağılımına ve aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi  Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79  67600 Kozlu / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 003 4586 |

**6-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ**

**6.1-** Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler 45 takvim günü içinde teslim edilecektir.

**6.2-** Sipariş miktarları ve ihtiyaç birimi dağılımı aşağıdaki gibidir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Malzemenin Adı | Talep Birimi | Sipariş Miktarı |
|  |
| 1 | 3 ayaklı universal çektirme (**375x200**) | Kozlu TİM | 2 Adet |
| 2 | 3 ayaklı universal çektirme (**520x200**) | 2 Adet |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına* | |
| ***MUAYENE İSTEK FORMU*** | | |
| **Firma Adı** |  | |
| **Sipariş Numarası** |  | |
| **Teslim Edilen Malzeme** |  | |
| **Teslim Tarihi** |  | |
| **AÇIKLAMALAR** | | |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.  **(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)** | | |
| **FİRMA YETKİLİSİ**  **(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)** | |  |
| **Firma ilgili kişi telefonu** | |  |
| Lütfen **0372 662 10 20** numaralı faksa gönderiniz. | | |